PRÁCTICA 2: AMPLIFICADOR LOGARÍTMICO.

A diagram of a circuit

Description automatically generated



A graph with a dotted line

Description automatically generatedA graph with a line going up

Description automatically generated

RANGO DE FUNCIONAMIENTO: Vi máximo = 10; Vi mínimo=1